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[bookmark: _Toc90001]1 调查概要
[bookmark: _Toc90002]1.1 应急资源调查背景
突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素。环境应急资源是突发性环境污染事件应急处置的基础。开展环境应急资源调查，调查本公司第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况，对应急人力、财力、物力进行科学调配，以提高应对各类突发环境事件的应急处置能力。
依据《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）和《应急保障重点物资分类目录（2015年）》（发改办运行〔2015〕825号），编制本环境应急资源调查报告。
[bookmark: _Toc90003]1.2 应急资源调查原则
环境应急资源调查遵循客观、专业、可靠的原则。“客观”是指针对已经储备的资源和已经掌握的资源信息进行调查；“专业”是指重点针对环境应急时的专用资源进行调查；“可靠”是指调查过程科学、调查结论可信、资源调集可保障。
[bookmark: _Toc90004]1.3 应急资源调查主体
调查主体为泰安示例新材料科技有限公司。
[bookmark: _Toc90005]1.4 应急资源调查对象
发生或可能发生突发环境事件时，第一时间可以调用的环境应急资源情况，包括可以直接使用或可以协调使用的环境应急资源，并对环境应急资源的管理、维护、获得方式与保存时限等进行调查。
[bookmark: _Toc90006]2 调查过程及数据核实
[bookmark: _Toc90007]2.1 调查内容
以企事业单位内部为主，包括自储、代储、协议储备的环境应急资源。调查范围涵盖污染源切断、污染物控制、污染物收集、污染物降解、安全防护、应急通信和指挥、环境监测等方面。
[bookmark: _Toc90008]2.2 安排部署调查
通过召开会议等形式，安排企业环保部门开展应急资源调查任务。调查人员通过风险评估、应急预案、安全评估等文件确定应急资源种类、数量，通过对生产设备区、储存区等区域进行调查，尽可能做到充分、完善。对于需要更换、维修、补充的应急资源做好记录，及时更换、维修、补充。
[bookmark: _Toc90009]3 调查结果与结论
[bookmark: _Toc90010]3.1 公司环境应急资源匹配情况
本单位环境应急资源配备情况见下表。表中未列明的资源，本单位将按应急处置需要补充配备。
表3-1 公司环境应急资源配备情况表
	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	存放地点
	责任人
	联系电话

	1
	吸油毡
	400×500mm
	200张
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	2
	吸油围栏（拦油索）
	直径200mm×10m
	4条
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	3
	防酸碱防护服
	全封闭
	6套
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	4
	正压式空气呼吸器
	6.8L/30MPa
	4套
	应急器材柜
	孙某某
	13700000001

	5
	过滤式防毒面具（含滤毒盒）
	A/B/E/K 组合
	20套
	应急器材柜
	孙某某
	13700000001

	6
	化学防护手套、护目镜
	耐酸碱
	20套
	车间应急柜
	周某某
	13700000002

	7
	堵漏胶、堵漏夹具、木楔
	成套
	2套
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	8
	干粉灭火器
	4kg
	40只
	各车间及储罐区
	周某某
	13700000002

	9
	推车式干粉/泡沫灭火器
	35kg
	6只
	储罐区、危废暂存间
	周某某
	13700000002

	10
	酸碱中和药剂（石灰、碳酸钠）
	袋装
	2吨
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	11
	便携式气体检测仪
	四合一（O2/LEL/H2S/CO）
	4台
	安环部
	周某某
	13700000002

	12
	便携式VOCs检测仪
	PID
	2台
	安环部
	周某某
	13700000002

	13
	应急照明灯、警示带、警示牌
	成套
	10套
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	14
	应急转运桶、沙袋
	200L/50kg
	20个/200条
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	15
	洗眼器、应急喷淋装置
	固定式
	6处
	车间、储罐区
	周某某
	13700000002


[bookmark: _Toc90011]3.2 公司环境应急资源配备建议
公司设置应急物资库、应急器材柜、车间应急柜及安环部等存放点，储备的应急物资包括：吸油毡400×500mm共200张、吸油围栏（拦油索）直径200mm×10m共4条、防酸碱防护服全封闭6套、正压式空气呼吸器6.8L/30MPa共4套、过滤式防毒面具（含滤毒盒）A/B/E/K组合20套、化学防护手套及护目镜耐酸碱20套、堵漏胶及堵漏夹具和木楔成套2套、干粉灭火器4kg共40只、推车式干粉/泡沫灭火器35kg共6只、酸碱中和药剂（石灰、碳酸钠）袋装2吨、便携式气体检测仪四合一（O2/LEL/H2S/CO）4台、便携式VOCs检测仪（PID）2台、应急照明灯及警示带和警示牌成套10套、应急转运桶及沙袋200L/50kg共20个和200条、洗眼器及应急喷淋装置固定式6处。应急物资库、应急器材柜物资由孙某某（电话13700000001）管理，车间应急柜及储罐区、危废暂存间消防器材由周某某（电话13700000002）管理。后勤保障组负责物资的日常检查、维护保养和及时补充，确保吸油毡、吸油围栏、堵漏器材、中和药剂等处于有效可用状态，正压式空气呼吸器气瓶压力、便携式气体检测仪和VOCs检测仪电量及标定状态定期核查。尚需完善的是，应急物资台账和出入库记录有待规范，物资定期检查周期和报废更新制度尚未成文，应结合演练和实际消耗情况动态补充，保障事故状态下物资调得出、用得上。
[bookmark: _Toc90012]3.3 公司环境应急救援队伍情况
表3-2 公司环境应急救援队伍情况表
	机构
	职务
	姓名
	电话
	主要职责

	应急指挥部
	总指挥
	李某某
	13700000010
	统一指挥本单位突发环境事件应急处置工作；决定启动、终止应急响应；负责向生态环境主管部门报告；负责对外信息发布。

	应急指挥部
	副总指挥
	王某某
	13700000011
	协助总指挥开展应急指挥工作；总指挥不在时代行其职责。

	应急办公室
	应急办公室主任
	张某某
	13700000012
	负责应急值守、信息接报与上传下达；负责与外部救援力量的联络；负责应急物资台账管理与演练组织。

	抢险救援组
	组长
	刘某某
	13700000013
	负责污染源切断、泄漏封堵、导流拦截等现场处置操作；配合开展污染物收集与暂存。

	警戒疏散组
	组长
	陈某某
	13700000014
	负责设置警戒线、疏导交通、组织人员疏散；保护事件现场。

	医疗救护组
	组长
	杨某某
	13700000015
	负责伤员急救与送医；联系急救机构；负责应急人员防护与洗消。

	环境监测组
	组长
	周某某
	13700000002
	负责配合监测机构开展应急监测、采样送检；跟踪污染物扩散趋势。

	后勤保障组
	组长
	孙某某
	13700000001
	负责应急物资、装备、资金、车辆及通信保障。


[bookmark: _Toc90013]4 调查报告的附件及附图
附件1：环境应急资源调查表
附件2：内部应急人员的职责、姓名、电话清单
附件3：外部联系单位、人员、电话
附件4：环境应急资源管理维护更新等制度
附件5：危险废物处置合同
附件6：应急互助协议
附图1：厂区应急疏散路线分布图
附图2：厂区雨、污排水系统图
附图3：厂区应急设施（备）、应急物资储备分布图


[bookmark: _Toc90014]附件1：环境应急资源调查表
	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	存放地点
	责任人
	联系电话

	1
	吸油毡
	400×500mm
	200张
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	2
	吸油围栏（拦油索）
	直径200mm×10m
	4条
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	3
	防酸碱防护服
	全封闭
	6套
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	4
	正压式空气呼吸器
	6.8L/30MPa
	4套
	应急器材柜
	孙某某
	13700000001

	5
	过滤式防毒面具（含滤毒盒）
	A/B/E/K 组合
	20套
	应急器材柜
	孙某某
	13700000001

	6
	化学防护手套、护目镜
	耐酸碱
	20套
	车间应急柜
	周某某
	13700000002

	7
	堵漏胶、堵漏夹具、木楔
	成套
	2套
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	8
	干粉灭火器
	4kg
	40只
	各车间及储罐区
	周某某
	13700000002

	9
	推车式干粉/泡沫灭火器
	35kg
	6只
	储罐区、危废暂存间
	周某某
	13700000002

	10
	酸碱中和药剂（石灰、碳酸钠）
	袋装
	2吨
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	11
	便携式气体检测仪
	四合一（O2/LEL/H2S/CO）
	4台
	安环部
	周某某
	13700000002

	12
	便携式VOCs检测仪
	PID
	2台
	安环部
	周某某
	13700000002

	13
	应急照明灯、警示带、警示牌
	成套
	10套
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	14
	应急转运桶、沙袋
	200L/50kg
	20个/200条
	应急物资库
	孙某某
	13700000001

	15
	洗眼器、应急喷淋装置
	固定式
	6处
	车间、储罐区
	周某某
	13700000002




[bookmark: _Toc90015]附件2：内部应急人员清单
	机构
	职务
	姓名
	电话
	主要职责

	应急指挥部
	总指挥
	李某某
	13700000010
	统一指挥本单位突发环境事件应急处置工作；决定启动、终止应急响应；负责向生态环境主管部门报告；负责对外信息发布。

	应急指挥部
	副总指挥
	王某某
	13700000011
	协助总指挥开展应急指挥工作；总指挥不在时代行其职责。

	应急办公室
	应急办公室主任
	张某某
	13700000012
	负责应急值守、信息接报与上传下达；负责与外部救援力量的联络；负责应急物资台账管理与演练组织。

	抢险救援组
	组长
	刘某某
	13700000013
	负责污染源切断、泄漏封堵、导流拦截等现场处置操作；配合开展污染物收集与暂存。

	警戒疏散组
	组长
	陈某某
	13700000014
	负责设置警戒线、疏导交通、组织人员疏散；保护事件现场。

	医疗救护组
	组长
	杨某某
	13700000015
	负责伤员急救与送医；联系急救机构；负责应急人员防护与洗消。

	环境监测组
	组长
	周某某
	13700000002
	负责配合监测机构开展应急监测、采样送检；跟踪污染物扩散趋势。

	后勤保障组
	组长
	孙某某
	13700000001
	负责应急物资、装备、资金、车辆及通信保障。




[bookmark: _Toc90016]附件3：外部联系单位、人员、电话
	序号
	单位名称
	联系人
	联系电话

	1
	【待用户填：外部救援单位名称】
	
	




[bookmark: _Toc90017]附件4：环境应急资源管理维护更新等制度
为加强本单位应急救援工作能够安全有序进行，保证救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发环境事件的发生，特制订本制度。
一、管理制度
1、应急救援物资是为应对突发事件而准备，在应急救援中具有举足轻重的作用，必须保证应急救援物资在日常完备有效，不得随意使用和挪用。
2、对应急救援物资设置定人、定点、定期管理。
3、管理人员应明确应急物资不得随意挪动，保证发生突发环境事件时及时取用。
4、救援物资责任人应按照规定定期对应急救援物资进行检查、维护、清洁，及时更换有效期以外或状态不良的物资，补充缺失的物资；如发现严重问题，应及时上报，并将检查、维护记录在案。
5、加强对职工的培训教育，使职工掌握应急救援物资的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资在日常情况下的完好有效。
二、检查与维护
1、应急物资每月至少检查一次，汛期、冬季等特殊时段应增加检查频次；
2、检查内容包括：物资数量是否齐全、外观是否完好、是否在有效期内、防护器材是否能够正常使用；
3、检查发现的问题应填写《应急物资检查记录表》，明确整改责任人和整改期限。
三、更新与补充
1、应急物资使用后应及时归位并补充；失效、损坏的物资应及时更换；
2、新增环境风险源或工艺发生变化时，应同步评估并补充相应的应急物资；
3、应急物资的采购、验收、保管、领用应建立台账，做到账物相符。


[bookmark: _Toc90018]附件5：危险废物处置合同
本附件应粘贴本单位与有资质的危险废物经营单位（泰安某危废处置有限公司）签订的《危险废物处置合同》（含危险废物经营许可证复印件）扫描件。


[bookmark: _Toc90019]附件6：应急互助协议
本附件应粘贴本单位与周边企业、单位签订的应急互助协议扫描件。


[bookmark: _Toc90020]附图1：厂区应急疏散路线分布图
本附件应粘贴厂区应急疏散路线分布图（标明疏散路线、集合点及风向标）。


[bookmark: _Toc90021]附图2：厂区雨、污排水系统图
本附件应粘贴厂区雨、污排水系统图（标明雨水口、污水口及排放去向）。


[bookmark: _Toc90022]附图3：厂区应急设施（备）、应急物资储备分布图
本附件应粘贴厂区应急设施（备）、应急物资储备分布图（标明各类应急设施、物资的位置）。
1




